**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει και την εγκατάσταση του εξοπλισμού  |  |  |  |
| 2 | Τα μηχανικά μέρη του εξοπλισμού πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. |  |  |  |
| 3 | Οι προμηθεύτριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή για την αντιμετώπιση κάθε βλάβης και την άμεση επίλυση κάθε τεχνικού προβλήματος, |  |  |  |
| 4 | Οι προμηθεύτριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν εμπειρία εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης αντίστοιχου εξοπλισμού σε άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της ημεδαπής. |  |  |  |
| 5 | Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παράσχει και την αντίστοιχη εκπαίδευση στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό στους ορθούς κανόνες χρήσης του, παρέχοντας τα αναγκαία φυλλάδια και βιβλία οδηγιών |  |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ**  | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Σταθμός απόρριψης λερωμένης στρωμνής για αποφυγή διασποράς αλλεργιογόνων και μικροβίων. Συνολικές διστάσεις (Π x Β x Υ) 1050 x 899 x 1890 mm τουλάχιστον. |  |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Πλυντήριο κλωβών και φιαλών, 18 θέσεων κλωβών για μύες και ανάλογα για φιάλες. Συνολικές διαστάσεις: να μην ξεπερνούν τα 1440(Π) x 820(Β) x 1950(Υ) mm (2300 με ανοιχτή την πόρτα) |  |  |  |
| 2 | Αποσκληρυντής νερού δικτύου |  |  |  |
| 3 | Καλάθι πλυντηρίου φιαλών 260ml |  |  |  |
| 4 | Καλάθι για ανοξείδωτα στόμια φιαλών  |  |  |  |
| 5 | Πλαστικό καλάθι πλυντηρίου για 18 φιάλες νερού τετράγωνες των 500-700ml  |  |  |  |
| 6 | Σχάρα μεταλλική σφραγίσματος καλαθιού πλυντηρίου για φιάλες 500-700ml |  |  |  |
| 7 | Καρότσι μεταφοράς εξοπλισμού ζωοστασίου inox |  |  |  |
| 8 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για σύνδεση εξοπλισμού "ακάθαρτης' περιοχής  |  |  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ**  | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Συστοιχία ατομικά αεριζόμενων κλωβών στέγασης **μυών** **72 θέσεων μονής όψης** πλήρως εξοπλισμένη και έτοιμη για λειτουργία Συνολικές διαστάσεις (Π x Β x Y): όχι μεγαλύτερο από 1380 x 530 x 2099 (2170\*\*)mm  |  |  |  |
| 2 | **Hλεκτρική μονάδα αερισμού** για τις συστοιχίες IVC μυών, με παροχή ικανής ποσότητας αέρα έως και σε τέσσερις συστοιχίες μονής όψης. Διαστάσεις μονάδας: (ΠxΒxΥ) τουλάχιστον 325 x 650 x 1920/2080 mm. |  |  |  |
| 3 | Ζεύγος σύνδεσης συστοιχιών με τις μονάδες αερισμού **(Interconnection kit)** |  |  |  |
| 4 | **Σώμα κλωβού** υλικού H-Temp (Polysulfone – PSU) κατάλληλο για τις συστοιχίες IVC. Επιφάνεια δαπέδου κλωβού: τουλάχιστον 510 cm2. Διαστάσεις με φιάλη: (Π x Β x Y): τουλάχιστον 205x380x150 mm.  |  |  |  |
| 5 | Ανοξείδωτη σχάρα συμβατή με τις συστοιχίες IVC με άρτια εφαρμογή στο καπάκι και σώμα κλωβού  |  |  |  |
| 6 | Καπάκι κλωβού συμβατό με τις συστοιχίες IVC (αλλαγή κατά την καθαριότητα των ζώων) |  |  |  |
| 7 | Ανοξείδωτα στόμια φιαλών με δακτυλίδι σιλικόνης για στεγανότητα (αλλαγή κατά την καθαριότητα των ζώων) |  |  |  |
| 8 | Φιάλες νερού από Polysulfone 260ml με δαχτυλίδι σιλικόνης για στεγανότητα (αλλαγή κατά την καθαριότητα των ζώων) |  |  |  |
| 9 | Πλαστική θήκη για καρτέλες ζώων συμβατές με τις συστοιχίες IVC |  |  |  |